**Техническая спецификация**

Технические характеристики:

Косилка сегментно-пальцевая навесная предназначена для скашивания на равнинных

участках сеянных и естественных трав с укладыванием скошенной массы в покос.

Масса: 180 кг. Агрегатирование: трактор класса 0, 6-1, 4. Ширина захвата: 2, 1м.

Производительность: до 2, 3 га/ч. Рабочая скорость: до 12 км/ч. Высота среза: 40 - 60 мм.

Мощность на приводе: до 6 кВт. Частота вращения ВОМ трактора: 540 об/мин.

Представление технической спецификации потенциальными поставщиками обязательно!